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	ООВ ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЕТЦ»
	

	
	АКТУАЛІЗОВАНИЙ ОПИС ПРОЦЕДУР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ



АКТУАЛІЗОВАНИЙ ОПИС

ПРОЦЕДУР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ

1. Заявник (виробник/монтажник або уповноважений представник (тобто будь-яка фізична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє продукцію або доручає її розроблення чи виготовлення та реалізує цю продукцію під своїм найменуванням або торговельною маркою (знаком для товарів і послуг))), у випадку прийняття рішення про проведення оцінки відповідності продукції, повинен провести такі заходи:

· ознайомитись з основними процедурами оцінки відповідності, які наведені у цьому описі;

· вибрати можливу схему оцінки відповідності, відповідно до вимог Технічного регламенту, з числа наведених у у Технічному регламенті, який застосовується для конкретної продукції. Схеми процедур оцінки відповідності до Технічних регламентів наведені у  Додатках 1-6;

· провести, за необхідністю, організаційно-технічні заходи, які забезпечать якісне проведення робіт;

· підготувати комплект технічних та нормативних документів, які б давали можливість оцінити відповідність продукції застосовним вимогам Технічних регламентів і включати опис проведення і результати належного аналізу та оцінки ризиків.

· направити заявку на оцінку відповідності до органу з оцінки відповідності (форма заявки ФСУ-03.16).

Заявка на оцінку відповідності подається (зі супровідним листом за необхідності) заявником, правильно заповнена і підписана, в якій безпосередньо або в додаткових матеріалах подаються відомості щодо заявленої галузі оцінки відповідності.

ООВ ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЕТЦ» має право запитати інші технічні документи, необхідні для підвищення об’єктивності оцінювання продукції.

2. ООВ ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЕТЦ», отримавши заявку, проводить її реєстрацію та розгляд (аналізування) усіх отриманих матеріалів і приймає рішення щодо можливості проведення процедур оцінки відповідності. 

У разі прийняття позитивного рішення, ООВ ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЕТЦ»:

· визначає групу з аудиту (персонал), що проводитиме оцінювання;
· визначає випробувальні лабораторії, які можуть проводити випробування або можливість визнання результатів випробувань проведених компетентною лабораторією або визнання результатів аудиту чи результатів оцінки відповідності проведеного компетентним органом (залежно від обраної схеми оцінки);
· готує проект ліцензійної угоди на застосування ідентифікаційного номеру (якщо передбачено схемою);
· готує проект договору на проведення робіт та надає для погодження проект програми робіт з оцінки відповідності продукції за формою ФСУ-03.33, яка включає: склад експертної групи з аудиту; процедури оцінювання продукції вимогам НД та, якщо це передбачено у схемі (модулі) оцінки відповідності, здатності стабільно її підтримувати; терміни з визначенням конкретних виконавців, а також, декларування незалежності та зобов’язань експертної групи по відношенню до виробника продукції. Разом з договором складається сертифікаційна угода формою ФСУ-03.01.
Якщо за результатами розгляду заявки та супроводжувальних документів приймається рішення про неможливість проведення робіт, ООВ ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЕТЦ» не пізніше ніж 10 днів з дня реєстрації заявки, надає заявнику мотивовану відмову та повертає отриману документацію.  У разі незгоди заявника з відмовою у проведенні робіт, він може подати апеляцію до ООВ ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЕТЦ» або його Апеляційної комісії.

До складу   групи з аудиту не призначаються спеціалісти, що взаємодіють з організацією, яка займається розробленням, постачанням, монтажем або технічним обслуговуванням такої самої продукції. Заявник має право відведення аудиторів (експертів) із складу групи з аудиту з письмовим обґрунтуванням причин.

3. В ході перевірки відповідності продукції вимогам НД оцінюється її відповідність встановленим вимогам відповідно до критеріїв оцінки відповідності, передбачених програмою проведення робіт.
Перевірка відповідності об’єктів вимогам НД може здійснюватися одним з варіантів або у поєднанні різних варіантів:

· перевірки якості внутрішніх перевірок продукції;
· дослідження виробу(-ів);
· дослідження зразка завершеної продукції, що є репрезентативним для передбаченого виробництва;
· експертиза технічної документації і підтвердних доказів та аналіз результатів випробувань;
· експертиза технічної документації (з або без проекту) та підтвердних доказів без аналізу результатів випробувань;
· оцінка системи управління якістю;
· проведенням інших заходів, передбачених у відповідних технічних регламентах.
4. Аналіз і оцінку показників, параметрів та характеристик продукції  здійснюють члени групи з аудиту (аудитори та технічні експерти – кваліфіковані фахівці з відповідної галузі).

Для проведення аналізу та оцінки показників, параметрів і характеристик продукції при перевірці якості внутрішніх перевірок продукції,  перевірці відповідності продукції,  заявник надає технічну документацію, що містить принаймні такі елементи:

· загальний опис продукції;

· ескізний проект, виробничі креслення та схеми компонентів, складальних вузлів, електричних кіл тощо;

· описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень і схем та функціонування продукції;

· список застосованих повністю чи частково національних стандартів та/або інших відповідних технічних специфікацій, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції суттєвим вимогам, а вразі, коли зазначені стандарти не були застосовані, - описи рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам Технічного регламенту. У разі часткового застосування національних  стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції суттєвим вимогам, у технічній документації повинні зазначатись їх частини, які були застосовані;

· результати виконаних проектних розрахунків, проведених досліджень тощо;

· протоколи випробувань;

· інші матеріали, необхідні для оцінювання.

Для проведення аналізу та оцінки показників, параметрів і характеристик продукції при дослідженні зразка завершеної продукції, що є репрезентативним для передбаченого виробництва, експертизі технічної документації і підтвердних доказів та аналізу результатів випробувань, експертизі технічної документації та підтвердних доказів без аналізу результатів випробувань, заявник надає технічну документацію, що дає можливість оцінити відповідність продукції застосовним вимогам Технічного регламенту і включає опис проведення і результати належного аналізу та оцінки ризику (ризиків) та містить у відповідних випадках принаймні такі елементи:

· загальний опис продукції;
· ескізний проект, виробничі креслення та схеми компонентів, складальних вузлів, електричних кіл тощо;
· описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень і схем та функціонування продукції;
· список застосованих повністю чи частково національних стандартів та/або інших відповідних технічних специфікацій, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції суттєвим вимогам, а в разі, коли зазначені стандарти не були застосовані, - описи рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам технічного регламенту. У разі часткового застосування національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції суттєвим вимогам, у технічній документації повинні зазначатися їх частини, які були застосовані;
· результати виконаних проектних розрахунків, проведених досліджень тощо;
· протоколи випробувань;
· підтвердні докази щодо адекватності рішення технічного проекту. Такі підтвердні докази повинні містити посилання на всі використані документи, зокрема якщо відповідні національні стандарти та/або технічні специфікації, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції суттєвим вимогам, не були застосовані повністю. У разі потреби підтвердні докази повинні включати результати випробувань, проведених відповідною лабораторією виробника або іншою випробувальною лабораторією від імені виробника та під його відповідальність;
· інші матеріали, необхідні для оцінювання.

Для проведення аналізу та оцінки системи управління якістю, показників, параметрів і характеристик продукції при схваленні системи управління якістю, заявник надає технічну документацію, що дає можливість оцінити відповідність продукції застосовним вимогам Технічного регламенту і включає опис проведення і результати належного аналізу та оцінки ризику (ризиків), а також документацію стосовно системи управління якістю, та містить у відповідних випадках принаймні такі елементи:

· ескізний проект, виробничі креслення та схеми компонентів, складальних вузлів, електричних кіл тощо;
· описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень і схем та функціонування продукції;
· список застосованих повністю чи частково національних стандартів та/або інших відповідних технічних специфікацій, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції суттєвим вимогам, а в разі, коли зазначені стандарти не були застосовані, - описи рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам технічного регламенту. У разі часткового застосування національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції суттєвим вимогам, у технічній документації повинні зазначатися їх частини, які були застосовані;
· результати виконаних проектних розрахунків, проведених досліджень тощо;
· протоколи випробувань;

· підтвердні докази щодо адекватності технічного проекту. Такі підтвердні докази повинні містити посилання на всі використані документи, зокрема якщо відповідні національні стандарти та/або технічні специфікації, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції суттєвим вимогам, не були застосовані повністю. У разі потреби підтвердні докази повинні включати результати випробувань, проведених відповідною лабораторією виробника або іншою випробувальною лабораторією від імені виробника та під його відповідальність.

· документацію стосовно системи управління якістю, яка систематично і упорядковано задокументована у вигляді політик, процедур та інструкцій, викладених у письмовій формі. Така документація повинна давати можливість однозначно тлумачити програми, плани, настанови і протоколи (записи) щодо якості та зокрема, у відповідних випадках, містити належний опис:

· цілей у сфері якості та організаційної структури, обов’язків і повноважень керівництва стосовно якості проектування і продукції;
· технічних специфікацій на проектування, включаючи стандарти, що будуть застосовуватися, а в разі, коли відповідні національні стандарти та/або технічні специфікації, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції суттєвим вимогам, не будуть застосовуватися повністю, - опис засобів, що будуть використані з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам технічного регламенту, що застосовуються до відповідної продукції;
· методів контролю та перевірки проекту, процесів і системних заходів, які будуть застосовуватися під час проектування продукції, що належить до відповідної категорії;
· відповідних методів виробництва, контролю якості та забезпечення якості, процесів і системних заходів, які будуть застосовуватися;
· досліджень і випробувань, які будуть проводитися до, під час та після виробництва продукції, а також періодичності їх проведення;
· протоколів (записів) щодо якості (звітів про інспектування, даних випробувань і калібрувань, звітів про кваліфікацію відповідного персоналу тощо);
· засобів моніторингу, які дають змогу контролювати досягнення необхідної якості проектування і продукції та ефективне функціонування системи управління якістю;
· інші матеріали, необхідні для оцінювання.

В ході оцінювання аудитори перевіряють заявлену продукцію заявника на відповідність вимогам усіх необхідних стандартів та інших НД згідно зі сферою діяльності, визначеною у заявці та відповідно до критеріїв, передбачених програмою проведення робіт. 

5. Випробування продукції проводяться випробувальною лабораторією (далі ВЛ).

Для проведення випробувань заявник робіт надає зразки продукції та технічну документацію на них або, у відповідних випадках, відбір зразків проводить ООВ ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЕТЦ» або доручає такий відбір ВЛ. Склад технічної документації встановлюється ООВ ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЕТЦ».

Кількість зразків для випробувань та правила їх відбору визначаються ООВ ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЕТЦ»  з врахуванням особливостей оцінки відповідності конкретної продукції. 
Зразки продукції після проведених випробувань, у тому числі руйнівних, залишаються власністю заявника.

6. За результатами аналізу протоколів випробувань, наданої технічної документації, документації системи управління якістю та усіх матеріалів, отриманих у процесі виконання програми робіт, група з аудиту складає звіт за результатами оцінювання. У ньому наводяться оцінка відповідності характеристик продукції та/або оцінка системи управління якістю вимогам НД.  Звіт підписується усіма членами групи з аудиту та не підлягає погодженню із заявником.

ООВ ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЕТЦ»  повідомляє заявника з результатами оцінки відповідності із зазначенням (при наявності) кожного виявленого відхилу, який потрібно усунути, щоб забезпечити відповідність продукції та/або системи управління якістю усім встановленим вимогам, а також обсягом необхідних подальших робіт з повторного оцінювання чи випробовування.

Якщо заявник доведе, що він може виправити відхил у прийнятний термін, то після виконання ним коригувальних дій                                         ООВ ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЕТЦ» проводить подальші роботи з урахуванням раніше проваджених заходів.

7. ООВ ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЕТЦ»  виносить рішення про результати оцінки відповідності на підставі інформації, отриманої в процесі оцінювання, а також будь-якої іншої інформації, що має до цього відношення.

Обсяг інформації повинен бути достатнім: 

· для ООВ ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЕТЦ», щоб бути здатним прийняти обґрунтоване рішення;

· для простежуваності, щоб бути доступною у випадку, наприклад, апеляції чи для планування подальшої діяльності;

· щоб гарантувати постійну відповідність вимогам з оцінки відповідності продукції.
Будь-яка інформація, на якій основане рішення, що надходить з будь-якого джерела, відмінного від процесу оцінювання, повинна повідомлятись заявнику або постачальнику, разом з інформацією щодо процесу оцінювання. Заявнику або постачальнику надається можливість прокоментувати її.

Усі звіти, матеріали які використовуються при прийнятті рішень стосовно оцінки  відповідності повинні бути забезпечені об’єктивними доказами. 

Позитивне рішення не приймається, поки всі невідповідності не були виправлені та поки їх виправлення не перевірено                                      ООВ ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЕТЦ».

Після прийняття позитивного рішення щодо результатів проведення оцінки відповідності, ООВ ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЕТЦ» оформлює документи, про відповідність залежно від обраної схеми оцінки (сертифікат, звіт), реєструє їх у Переліку (Реєстрі) ФСУ.03.52 та надає заявнику.  
8. У разі негативного рішення заявнику направляється відповідне повідомлення з наведенням невідповідностей. 

9. Право маркування продукції ідентифікаційним знаком надається заявнику, в залежності від обраної схеми оцінки, на підставі ліцензійної угоди або Сертифікату. Маркування продукції ідентифікаційним знаком здійснює заявник.

10. За необхідністю внесення змін у період дії документів, що підтверджують відповідність продукції, заявник зобов’язаний звернутися до ООВ ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЕТЦ»  для погодження умов збереження дії документів з підтвердження відповідності. 

ООВ ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЕТЦ»   визначає, чи потребують зазначені зміни додаткових випробувань та/або оцінку стану системи управління якістю шляхом проведення повторного або додаткового оцінювання.

У разі необхідності таких робіт заявник не має права посилатися на підтвердження відповідності до того часу, доки                                             ООВ ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЕТЦ»   не дасть відповідного повідомлення.

Якщо вказані зміни внесені без погодження з ООВ ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЕТЦ», дія документів з підтвердження відповідності зупиняється з моменту дати внесення змін.

11. ООВ ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЕТЦ»   періодично здійснює нагляд за схваленою системою управління якістю (у разі якщо це передбачено схемою оцінки відповідності), щоб пересвідчитись в належному виконанні виробником обов’язків, пов’язаних із забезпеченням функціонування схваленої системи управління якістю. Наглядання проводиться  з метою:

· перевірки забезпечення постійної відповідності продукції вимогам НД; 

· забезпечення впевненості у тому, що продукція  відповідає зазначеним у сертифікаті вимогам;

· попередження виникнення умов, які можуть привести до випуску продукції, що не відповідає вимогам НД;

· виявлення причин невідповідностей продукції, встановлених під час проведення нагляду;

· підтвердження виконання заявником умов ліцензійної угоди та правильності застосування ідентифікаційного знаку;

· з’ясування причин рекламацій чи скарг на продукцію оцінку відповідності якої проводив ООВ ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЕТЦ».

Обсяги, порядок і періодичність нагляду встановлюються ООВ ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЕТЦ»  за результатами проведеної оцінки відповідності. Процедури нагляду можуть включати контрольні випробування. Крім періодичного наглядового аудиту                                         ООВ ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЕТЦ»  може здійснювати відвідування виробника без попередження. Під час таких відвідувань                             ООВ ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЕТЦ» у разі потреби може проводити випробування продукції або доручати їх проведення з метою перевірки належного функціонування системи управління якістю.
Додаток 1
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Схема процедур оцінки відповідності вимогам «Технічного регламенту  безпеки машин
Додаток 2



Схема процедур оцінки відповідності продукції «Технічному регламенту обладнання, що працює під тиском»
Додаток 3
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Додаток 4





Схема процедур оцінки відповідності продукції (компоненти безпеки для ліфтів) вимогам                                                              «Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів»
Додаток 5

Схема процедур оцінки відповідності продукції (ліфтів) вимогам                                                                                                    «Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів
Додаток 6





Схема процедур оцінки відповідності продукції вимогам                                                                                                                            «Технічного регламенту вибухових матеріалів промислового призначення»



























ЗАЯВНИК








Згаданий у �HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62-2013-%D0%BF" \l "n781"�Додатку 4� до ТР і такий, що відповідає стандартам 











За вибором виробника





Згадані у �HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62-2013-%D0%BF" \l "n781"�Додатку 4� до ТР без дотримання чи з частковим дотримання стандартів, або такі, для яких стандарти відсутні











За вибором виробника








Завершена машина








Перевірка типу   


(згідно дод.9 до ТР) 











Перевірка типу   


(згідно дод.9 до ТР)








ЗАЯВНИК








За вибором виробника








За вибором виробника








Експертиза типу


(Модуль В)


п.п. 1-10 Додатка 3 до ТР до ТР








МОДУЛЬ F


Додаток 3 до ТР





МОДУЛЬ D


Додаток 3 до ТР





МОДУЛЬ Е1


Додаток 3 до ТР





МОДУЛЬ D1


Додаток 3 до ТР





МОДУЛЬ С2


�HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/27-2019-%D0%BF" \l "n601"�Додаток 3 до ТР�





МОДУЛЬ Е


�HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/27-2019-%D0%BF" \l "n601"�Додаток 3 до ТР�








МОДУЛЬ Н1


�HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/27-2019-%D0%BF" \l "n601"�Додаток 3 до ТР�








МОДУЛЬ G


�HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/27-2019-%D0%BF" \l "n601"�Додаток 3 до ТР�





За вибо-


ром вироб-


ника








МОДУЛЬ В


(тип виробництва)


�HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/27-2019-%D0%BF" \l "n601"�Додаток 3 до ТР�





За вибо-


ром вироб-


ника





За вибо-


ром вироб-


ника








МОДУЛЬ В


(тип виробництва)


�HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/27-2019-%D0%BF" \l "n601"�Додаток 3 до ТР�





За вибо-


ром вироб-


ника





За вибо-


ром вироб-


ника





За вибо-


ром вироб-


ника





Продукція, що відноситься до ІІ категорії





Продукція, що відноситься до ІІІ категорії





Продукція, що відноситься до ІV категорії





Тип 


продукції





ЗАЯВНИК








МОДУЛЬ D


�HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/27-2019-%D0%BF" \l "n601"�Додаток 3 до ТР�








МОДУЛЬ F


�HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/27-2019-%D0%BF" \l "n601"�Додаток 3 до ТР�








МОДУЛЬ В


(тип проекту)


�HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/27-2019-%D0%BF" \l "n601"�Додаток 3 до ТР�





МОДУЛЬ С


(експертиза документації)


�HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1025-2016-%D0%BF" \l "n362"�п. 30 додатку 2 до ТР�





МОДУЛЬ С1


(відповідність типу на основі внутрішнього контролю виробництва з випробуванням посудин під наглядом)


�HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1025-2016-%D0%BF" \l "n303"�п.п. 11-19 додатку 2 до ТР�





За вибо-


ром вироб-


ника





(PS × V) не перевищує 200 бар на 1 літр, але перевищує 50 бар x 1 літр





(PS × V) перевищує 3000 бар на 1 літр








Значення


PS×V





Сертифікат експертизи типу





Перед введенням в обіг





(PS × V) перевищує 200 бар на 1 літр, але не перевищує 3000 бар на 1 літр





МОДУЛЬ В - експертиза  виготовленого типового зразка


�HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1025-2016-%D0%BF" \l "n260"�п.п. 1-10 дод. 2 до ТР�








Виготовлення без застосування або з частковим  застосуванням стандартів з Переліку








МОДУЛЬ С2


відповідність типу на основі внутрішнього контролю виробництва з контрольною перевіркою посудин через довільні інтервали часу


�HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1025-2016-%D0%BF" \l "n330"�п.п.20-28 додатку 2 до ТР�





За вибо-


ром вироб-


ника





МОДУЛЬ С1


(відповідність типу на основі внутрішнього контролю виробництва з випробуванням посудин під наглядом)


�HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1025-2016-%D0%BF" \l "n303"�п.п. 11-19 додатку 2 до ТР�





МОДУЛЬ В - експертиза  виготовленого типового зразка


�HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1025-2016-%D0%BF" \l "n260"�п.п. 1-10 дод. 2 до ТР�








За вибо-


ром вироб-


ника





МОДУЛЬ В – експертиза проекту типу


�HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1025-2016-%D0%BF" \l "n260"�п.п. 1-10 дод. 2 до ТР�





Виготовлення відповідно до національних стандартів з Переліку





Перед початком виробництва, (PS x V) перевищує 50 бар на 1 літр





ЗАЯВНИК





Схема процедур оцінки відповідності продукції «Технічному регламенту безпеки простих посудин високого тиску»








Відповідність типу на основі перевірки вибухового матеріалу (модуль F)


п.п. 49-61 Додатка 3 до ТР











Відповідність типу на основі забезпечення якості вибухового матеріалу (модуль  E) п.п. 33-48 Додатка 3 до ТР








Відповідність типу на основі забезпечення якості продукції для компонентів безпеки для ліфтів (модуль Е)


�HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/438-2017-%D0%BF" \l "n473"�Додаток 6� до ТР





   


ЗАЯВНИКИ








За вибором виробника





Експертиза типу компонентів для ліфтів (модуль В) �ref HYPERL


МО


МОДУЛЬ G


�HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/27-2019-%D0%BF" \l "n601"�Додаток 3 до ТР�


K "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/438-2017-%D0%BF" \l "n355"�Додаток 4� до ТР








Відповідність типу на основі внутрішнього контролю виробництва з проведенням перевірок компонента безпеки для ліфтів під наглядом через певні інтервали часу (модуль С2)


�HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/438-2017-%D0%BF" \l "n614"�Додаток 9� до ТР








Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу (модуль D)


п.п. 17-32 Додатка 3 до ТР





Відповідність типу на основі внутрішнього контролю виробництва з контрольними перевірками вибухових матеріалів через довільні інтервали часу (Модуль С2)


п.п. 1-16 Додатка 3 до ТР





Відповідність на основі цілковитого забезпечення якості з експертизою проекту для ліфтів (модуль Н1)


�HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/438-2017-%D0%BF" \l "n686"�Додаток 11� до ТР








Відповідність на основі перевірки одиниці продукції для ліфтів (модуль G)


�HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/438-2017-%D0%BF" \l "n579"�Додаток 8� до ТР





Відповідність типу на основі забезпечення якості продукції для ліфтів (модуль Е)


�HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/438-2017-%D0%BF" \l "n635"�Додаток 6� до ТР





Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу для ліфтів (модуль D)


�HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/438-2017-%D0%BF" \l "n750"�Додаток 12� до ТР





За 


вибором 


монтажника





Відповідність на основі цілковитого забезпечення якості з експертизою проекту для ліфтів (модуль Н1)


�HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/438-2017-%D0%BF" \l "n686"�Додаток 11� до ТР





Експертиза типу ліфтів (модуль В)


�HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/438-2017-%D0%BF" \l "n395"�Додаток 4� до ТР





ЗАЯВНИК
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